-.5 0 .5

[O/Fe]

-.5 0 .5 0

-1 -.5 0 -.5 0 .5

[s/Fe]

[Fe/H]

-.5 0 .5

[Fe/H]

-.5 0 .5

0 5 10 15 20 25 -.5 0 .5

[s/H]

R (kpc)